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TECHNICKÝ LIST    
VODOMĚRNÁ ŠACHTA     VMS-0,6
Výrobek je určen pro instalaci  domovního vodoměru. 
Šachta je dodávána s úplnou  vodoměrnou soupravou  obsahující držák pro vodoměr s připojením 1“ délky 165 nebo190 mm, 2 ks ventil, 1 ks zpětný ventil,  (bez vodoměru). 

Šachta je provedena z hladkých konstrukčních polypropylenových desek metodou estrádního svařování. Vnější průměr je 0,6m, celková výška 1,5 m. Víko je plastové A 25 nosnost 150 kg  určené do trávníku. Víko je zevnitř opatřeno tepelnou izolací.
Vodoměr je v pracovní poloze uložen na dně šachty. V případě odečtu nebo výměny je možné vodoměr i s armaturami vysunout po vodácích lištách k hornímu okraji šacxhty. Pohyb umožňují flexibilní hadice.
V případě umístění do trávníku bez výskytu podzemní vody lze šachtu obsypat pískem. Bude-li šachta instalována do komunikace nebo její těsné blízkosti, nebo v případě výskytu podzemní vody,  je nutné šachtu zčásti nebo zcela obetonovat případně  zakrýt poklopem s odpovídající únosností.
Pohled do vodoměrné šachty. Vodoměrnou soupravu lze vysouvat a spouštět po vodících lištách.
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Poklop s tepelnou izolací
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